**综合电动液压手术台采购要求**

**一、采购项目：**综合电动液压手术台

**二、采购数量：**1台

**三、技术参数**

1、手术床可电动实现：头脚倾、左右倾、背板折转、平移、升降等电动动作。

1.1 纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）：≥25°

1.2 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20°

1.3 背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥75°；下折≥35°

1.4 腿板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥15°；下折≥85°

★1.5 手术床承载重量：≥180kg （提供检测报告证明）

1.6 可选配台面平移距离：≥300mm

1.7 配置腰桥升降距离：≥110mm

★2、手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，厚度为≥70mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洁。(提供证明)。

3、手术床升降距离≥340mm，满足各类手术需要。

4、手术床配有高性能充电电池，电池单次充满电可满足约1周手术需要。

5、手术床最低台面高度≤700mm

★6、手术床底罩为平板式薄底座，无凹凸方便清洁。（提供实物照片证明）

★7、手术床通过EMC测试，保障设备使用过程安全性（提供检测报告证明）

床体侧轨、升降柱罩采用防锈耐磨损的不锈钢材质。（提供第三方检测报告证明）

8、设备出厂前进行油路系统过滤处理，防止杂质堵塞，保证手术床经久耐用。（提供证明）。

9、腿板可90度外展后再下折，操作便捷。（提供实物照片证明）

10、基本配置（包含不限于）：

电动手术床主床, 配记忆海绵床垫、头板、背板、主机、分体式腿板、手持控制器、手架一对（含夹持器）、幕帘架（含夹持器）、侧卧手架一个含快锁夹持器一个。

**四、质保**：≥3年，根据医院需求免费提供集体培训。

**五、最高限价**：8.8万，包含税金、运费、设备硬软件安装，相关耗材分项报价不计入总价。

**六、供货期**：签订合同后30日内。

**七、投标人资格要求**：

1、投标人须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营企业许可证，医疗器械生产企业须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产企业许可证；

2、投标人所投产品须具有有效的国家食品药品监督管理局出具的中华人民共和国医疗器械注册证。